**Clignotement**

Les transmissions se font en ASCII, on peut afficher les

caractères en mode fixe ou en mode clignotant indépendamment

les uns des autres, et cela en utilisant le huitième bit de

transmission.

Les caractères dans la table ASCII normale sont codés entre

$20 et $7F transmis de cette façon ils seront fixes.

Si on met le huitième bit à 1, on se trouve dans l'ASCII

étendu de $A0 à $FF, le caractère sera clignotant.

Function 10 écriture afficheur (Write holding registers 0x10)